Изменение обозначения и наименования

v1.#

1. Кнопка “Прочитать свойства”, считает наименование и обозначение файлов \*.m3d, \*.a3d., (в проводнике есть столбцы с нужными значениями) записывая данные, в столбцы “Обозначение” и “Наименование”. В столбец “№”, вписывать очерёдность записей.
   1. Добавить поиск по подпапкам.
   2. Добавить возможность считывать свойства по активной модели (используя переключатель).
   3. Выполнить проверку по п.2.
   4. В столбцы “Наименование”, делать гиперссылки на найденный файл.
2. Кнопка “Проверка” проверяет соответствие столбцов “Обозначение” и “Наименование” со столбцами “Новое обозначение” и “Новое наименование”. Зелёным (#C6EFCE) цветом выделяется соответствие столбцов, красным (#FFC7CE) несоответствие.

Пустые строчки “Новое обозначение” и “Новое наименование” оставить белыми.

1. В случае совпадения значений строк столбцов “Обозначение” или “Новое обозначение”, выделять строки данного столбца светло фиолетовым (#CCCCFF) цветом.
2. Если “Новое обозначение” и “Новое наименование” модели сходится, а чертежа нет, выделить жёлтым (#FFEB9C) столбцы “Новое обозначение” и “Новое наименование”.

v2.#